**ブロック塀点検調査表**

和歌山県長寿社会課介護サービス指導室あて　　　※平成３０年７月１３日（金）までに提出願います。

ＦＡＸ　０７３－４４１－２５２３　e-mail　e0403004@pref.wakayama.lg.jp



|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 |  |
| 担当者氏　名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |

参考：コンクリートブロックは一つあたりタテ20㎝、ヨコ40㎝が一般的な大きさです。

|  |  |
| --- | --- |
| ブロック塀の有無 | なし　　・　　あり　　　　　　　　※該当に◯をしてください。 |

**「あり」の場合は、以下の表を使って点検をお願いします。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **点検内容** | **チェック****該当は◯** |
|  １　高さ | 塀が2.2メートルよりも高い（道路からの高さを確認してください） |  |
| 　(ひかえかべ) ２　控壁 | 塀の高さが1.2mを超えているが、控壁がない　若しくは　間隔が3.4メートルを超えている |  |
| (きそ) ３　基礎 | コンクリートの基礎がない　若しくは　確認できない（ブロックは基礎ではありません） |  |
| (てっきん) ４　鉄筋 | タテ、ヨコ８０㎝以内の間隔で鉄筋が　入っていない　若しくは　入っているかわからない |  |
|  　 (ろうきゅうか) ５　老朽化 | 傾き、ひび割れ、欠けがある |  |

**●一つでも該当する場合は、基準に適合しない可能性がありますので、専門家や県の機関に相談しましょう。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ブロック塀の所在等 | 点検日 | 点検者 | 連絡先電話番号 |
| 市町村名 | 地名・地番 | 敷地の塀の方位 |
|  |  |  |  |  |  |